编码器根据视频图像帧是由两个隔行场合并而成还是只是一个单个的逐行帧，为这个帧标记Progressive\_frame旗标，旗标的值为Ture或False。如果是True，则这个帧为逐行扫描帧，如果是False，则这个帧是隔行扫描帧。